將軍澳官立小學
2018-2019年度上學期
常識科	六年級
STEM活動工作紙（二）
【蓄水池的設計】
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	積分：
	

	班別：
	
	
	日期：
	



1. 嘗試利用紙杯、飲管及泥膠設計蓄水池
	設計1
	設計2
	設計3







	設計4










你會使用設計 *（ 1 / 2 / 3 / 4）作為蓄水池的設計，因為_________________________________
___________________________________________________________________________________


將軍澳官立小學
2018-2019年度上學期
常識科	六年級
STEM活動工作紙（二）
【蓄水池的設計】
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	(       )
	積分：
	

	班別：
	
	
	日期：
	



2. 嘗試利用紙杯、飲管及泥膠設計蓄水池
	設計1
	設計2
	設計3







	設計4










你會使用設計 *（ 1 / 2 / 3 / 4）作為蓄水池的設計，因為_________________________________
___________________________________________________________________________________
將軍澳官立小學
2018-2019年度上學期
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	姓名：
	(       )
	積分：
	

	班別：
	
	
	日期：
	


研究問題：蓄水池如何能延緩水流峰值時間？
模型設計
	設計一



 (
量杯
A
)


 (
量杯
B
)



	設計二

 (
量杯
A
)


 (
蓄水池
)




 (
量杯
B
)




1. 計算蓄水池(不包括導管)的儲水量。
	 (
圓柱體體積
=
底
面積
 
×
 
高
)




計算加入導管後，蓄水池內的水量達到多少，導管便會開始把水引流到蓄水池外？
	





2. 當加入導管引流後，蓄水池的水會沿著導管引流到蓄水池外。
	量杯A的水量

	量杯B的水量

	時間（秒）
	每秒引流的水量
(量杯A- 量杯B的水量) ÷秒

	1L
	
	10秒
	

	2L
	
	10秒
	

	3L
	
	10秒
	

	4L
	
	10秒
	


3. 計算出4次測試的平均值，蓄水池平均10秒能排出水量多少毫升？
	







4. 經過測試後，我不會選擇設計*(一/二) ，
因為該設計最多能容納____________毫升的水，其後便會____________________。
我會選擇設計*(一/二) ，
因為該設計在測試中能容納____________毫升的水，其後便會_____________________________，不會即時溢出，有效延緩水流峰值時間。

5. 試列舉出四個影響引流水量的因素。
	
	

	
	




